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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 1
	Rok 2030



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-1
	Odcinek nr 1 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. Natolin - Teolin (ist. DK72)
	0,4
	1606
	665





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
1606 poj/h
	2
8030 h
665 poj/h

	CO
	0,175
	0,8

	NOx
	0,131
	0,6

	Pył ogółem
	0,0197
	0,09

	Węglowodory alifatyczne
	0,0149
	0,068

	Węglowodory aromatyczne
	0,0048
	0,022

	Benzen
	0,00033
	0,00151





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-1
	Odcinek nr 1 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. Natolin - Teolin 
(ist. DK72)
	0,4
	0,97
	0,728
	0,1094
	0,0827
	0,02682
	0,001847
	552

	
Suma
	0,97
	0,728
	0,1094
	0,0827
	0,02682
	0,001847
	552





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-1
	Odcinek nr 1 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. Natolin –
Teolin (ist. DK72)
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,239
	0,97
	0,1107

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1796
	0,728
	0,0831

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,027
	0,1094
	0,01249

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0106
	0,043
	0,0049

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,027
	0,1094
	0,01249

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,02041
	0,0827
	0,00944

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00661
	0,02682
	0,003062

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,000455
	0,001847
	0,0002108


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny


Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-1
	Odcinek nr 1 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Natolin –
Teolin (ist. DK72)
	1
	tlenek węgla
	0,239 
	0,1746 
	0,2392 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1796 
	0,1311 
	0,1795 

	
	
	
	pył ogółem
	0,027 
	0,01969 
	0,02698 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0106 
	0,00773 
	0,0106 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,027 
	0,01969 
	0,02698 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,02041 
	0,01489 
	0,02039 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00661 
	0,00483 
	0,00661 

	
	
	
	benzen
	0,000455 
	0,000333 
	0,000455 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,099 
	0,795 
	0,0991 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0743 
	0,597 
	0,0743 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01117 
	0,0897 
	0,01117 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00439 
	0,0352 
	0,00439 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01117 
	0,0897 
	0,01117 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00845 
	0,0678 
	0,00844 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00274 
	0,02199 
	0,002739 

	
	
	
	benzen
	0,0001886 
	0,001514 
	0,0001886 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Odcinek nr 1 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Natolin - Teolin (ist. DK72)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	1606

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	665

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	11,297
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	8,478
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	1,274
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,500
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,963
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,312
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0215
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	165,2
	30000
	0,00
	<  0,2
	11,297
	-

	tlenki azotu jako NO2
	124,12
	200
	0,00
	<  0,2
	8,478
	< 28

	pył PM-10
	18,66
	280
	0,00
	<  0,2
	1,274
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	7,33
	brak
	-
	
	0,500
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	14,1
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,963
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	4,6
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,312
	< 38,7

	benzen
	0,31
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0215
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	165,2
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	11,297
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 165,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	124,12
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	8,478
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 124,12 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 8,478 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	18,66
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,274
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 18,66 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 1,274 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	7,33
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,500
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 7,33 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,500 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	14,1
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,963
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 14,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,963 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,6
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,312
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 4,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,312 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,31
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0215
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,31 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0215 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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