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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 1
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-1
	Odcinek nr 1 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. Natolin - Teolin (ist. DK72)
	0,4
	1714
	710





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
1714poj/h
	2
8030 h
710poj/h

	CO
	0,186
	0,85

	NOx
	0,136
	0,62

	Pył ogółem
	0,0208
	0,095

	Węglowodory alifatyczne
	0,016
	0,073

	Węglowodory aromatyczne
	0,0052
	0,0236

	Benzen
	0,00036
	0,00163





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-1
	Odcinek nr 1 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. Natolin - Teolin 
(ist. DK72)
	0,4
	1,032
	0,756
	0,1155
	0,089
	0,02881
	0,001989
	585

	
Suma
	1,032
	0,756
	0,1155
	0,089
	0,02881
	0,001989
	585





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-1
	Odcinek nr 1 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. Natolin –
Teolin (ist. DK72)
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,2545
	1,032
	0,1178

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1861
	0,756
	0,0863

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,02848
	0,1155
	0,01318

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,01118
	0,0453
	0,00517

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,02848
	0,1155
	0,01318

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,02192
	0,089
	0,01016

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,0071
	0,02881
	0,00329

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,00049
	0,001989
	0,0002271


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny


Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-1
	Odcinek nr 1 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Natolin –
Teolin (ist. DK72)
	1
	tlenek węgla
	0,2545 
	0,1857 
	0,2544 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1861 
	0,1361 
	0,1864 

	
	
	
	pył ogółem
	0,02848 
	0,02079 
	0,02847 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,01118 
	0,00816 
	0,01117 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,02848 
	0,02079 
	0,02847 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,02192 
	0,01602 
	0,02194 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,0071 
	0,00518 
	0,0071 

	
	
	
	benzen
	0,00049 
	0,000358 
	0,00049 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,1054 
	0,846 
	0,1054 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0771 
	0,62 
	0,0772 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01181 
	0,0947 
	0,01179 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00463 
	0,0372 
	0,00463 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01181 
	0,0947 
	0,01179 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00909 
	0,073 
	0,00909 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002941 
	0,02363 
	0,002942 

	
	
	
	benzen
	0,000203 
	0,001631 
	0,0002031 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Odcinek nr 1 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Natolin - Teolin (ist. DK72)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	12,019
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	8,805
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	1,345
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,528
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	1,037
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,336
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0232
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	175,9
	30000
	0,00
	<  0,2
	12,019
	-

	tlenki azotu jako NO2
	128,60
	200
	0,00
	<  0,2
	8,805
	< 28

	pył PM-10
	19,68
	280
	0,00
	<  0,2
	1,345
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	7,72
	brak
	-
	
	0,528
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	15,1
	3000
	0,00
	<  0,2
	1,037
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	4,9
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,336
	< 38,7

	benzen
	0,34
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0232
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	175,9
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	12,019
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 175,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	128,60
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	8,805
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 128,60 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 8,805 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	19,68
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,345
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 19,68 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 1,345 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	7,72
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,528
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 7,72 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,528 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	15,1
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,037
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 15,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 1,037 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,9
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,336
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 4,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,336 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,34
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0232
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,34 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0232 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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