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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 1
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. Teolin (ist. DK72) - Lipiny (ist. DK72)
	0,4
	1421
	589





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
1421 poj/h
	2
8030 h
589 poj/h

	CO
	0,156
	0,71

	NOx
	0,128
	0,58

	Pył ogółem
	0,0182
	0,083

	Węglowodory alifatyczne
	0,0128
	0,058

	Węglowodory aromatyczne
	0,0042
	0,019

	Benzen
	0,000284
	0,0013





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. Teolin (ist. DK72) - Lipiny 
(ist. DK72)
	0,4
	0,869
	0,713
	0,1011
	0,0712
	0,02317
	0,00158
	500

	
Suma
	0,869
	0,713
	0,1011
	0,0712
	0,02317
	0,00158
	500





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. Teolin 
(ist. DK72) - Lipiny 
(ist. DK72)
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,2142
	0,869
	0,0992

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1757
	0,713
	0,0814

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,02491
	0,1011
	0,01154

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00981
	0,0398
	0,00454

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,02491
	0,1011
	0,01154

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01753
	0,0712
	0,00813

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00571
	0,02317
	0,002645

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,00039
	0,00158
	0,0001804


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-2
	Odcinek nr 2 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Teolin (ist. DK72) –
Lipiny (ist. DK72)
	1
	tlenek węgla
	0,2142 
	0,1563 
	0,2141 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1757 
	0,1282 
	0,1757 

	
	
	
	pył ogółem
	0,02491 
	0,01819 
	0,02491 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00981 
	0,00716 
	0,00981 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,02491 
	0,01819 
	0,02491 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01753 
	0,01281 
	0,01754 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00571 
	0,00417 
	0,00571 

	
	
	
	benzen
	0,00039 
	0,0002842 
	0,000389 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0888 
	0,713 
	0,0888 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0728 
	0,585 
	0,0728 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01032 
	0,0829 
	0,01033 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00406 
	0,0326 
	0,00407 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01032 
	0,0829 
	0,01033 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00727 
	0,0584 
	0,00727 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002365 
	0,019 
	0,002366 

	
	
	
	benzen
	0,0001613 
	0,001296 
	0,0001614 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-2 Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Teolin (ist. DK72) - Lipiny (ist. DK72)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Lódź Lublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	10,121
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	8,304
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	1,177
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,464
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,829
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,270
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0184
	< 4


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	148,0
	30000
	0,00
	<  0,2
	10,121
	-

	tlenki azotu jako NO2
	121,38
	200
	0,00
	<  0,2
	8,304
	< 28

	pył PM-10
	17,21
	280
	0,00
	<  0,2
	1,177
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	6,78
	brak
	-
	
	0,464
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	12,1
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,829
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	3,9
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,270
	< 38,7

	benzen
	0,27
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0184
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	148,0
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	10,121
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 148,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	121,38
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	8,304
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 121,38 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 8,304 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	17,21
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,177
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 17,21 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 1,177 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	6,78
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,464
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 6,78 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,464 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	12,1
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,829
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 12,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,829 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,9
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,270
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 3,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,270 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,27
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0184
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,27 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0184 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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