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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 1
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-4
	Odcinek nr 4 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. DP5100E - DW708
	0,4
	638
	264





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
638poj/h
	2
8030 h
264poj/h

	CO
	0,071
	0,32

	NOx
	0,068
	0,31

	Pył ogółem
	0,0086
	0,039

	Węglowodory alifatyczne
	0,0054
	0,0246

	Węglowodory aromatyczne
	0,00177
	0,008

	Benzen
	0,000119
	0,00054





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-4
	Odcinek nr 4 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. DP5100E - DW708
	0,4
	0,394
	0,378
	0,0479
	0,02995
	0,00982
	0,000659
	231,7

	
Suma
	0,394
	0,378
	0,0479
	0,02995
	0,00982
	0,000659
	231,7





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-4
	Odcinek nr 4 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. DP5100E - DW708
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,0973
	0,394
	0,045

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0933
	0,378
	0,0432

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01181
	0,0479
	0,00547

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00466
	0,01889
	0,002157

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01181
	0,0479
	0,00547

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00739
	0,02995
	0,00342

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002423
	0,00982
	0,001121

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0001627
	0,000659
	0,0000752


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny


Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-4
	Odcinek nr 4 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DP5100E - DW708
	1
	tlenek węgla
	0,0973 
	0,071 
	0,0972 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0933 
	0,0681 
	0,0933 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01181 
	0,00863 
	0,01182 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00466 
	0,0034 
	0,00466 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01181 
	0,00863 
	0,01182 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00739 
	0,00539 
	0,00739 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002423 
	0,001769 
	0,002423 

	
	
	
	benzen
	0,0001627 
	0,0001187 
	0,0001626 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0402 
	0,323 
	0,0402 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0386 
	0,3099 
	0,0386 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00489 
	0,0393 
	0,00489 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,001928 
	0,01549 
	0,001929 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00489 
	0,0393 
	0,00489 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,003056 
	0,02456 
	0,003058 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001002 
	0,00805 
	0,001003 

	
	
	
	benzen
	0,0000673 
	0,00054 
	0,0000673 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-4 Odcinek nr 4 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DP5100E - DW708    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	638

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	264

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	4,589
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	4,402
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,558
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,220
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,349
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,114
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0077
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	67,2
	30000
	0,00
	<  0,2
	4,589
	-

	tlenki azotu jako NO2
	64,45
	200
	0,00
	<  0,2
	4,402
	< 28

	pył PM-10
	8,16
	280
	0,00
	<  0,2
	0,558
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	3,22
	brak
	-
	
	0,220
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	5,1
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,349
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	1,7
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,114
	< 38,7

	benzen
	0,11
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0077
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	67,2
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,589
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 67,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	64,45
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,402
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 64,45 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 4,402 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,16
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,558
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 8,16 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,558 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,22
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,220
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 3,22 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,220 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	5,1
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,349
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 5,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,349 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1,7
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,114
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 1,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,114 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,11
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0077
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,11 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0077 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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