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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 1
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-6
	Odcinek nr 6 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. DW704 – ist. DK72
	0,4
	591
	245





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
591poj/h
	2
8030 h
245poj/h

	CO
	0,067
	0,303

	NOx
	0,066
	0,302

	Pył ogółem
	0,0082
	0,038

	Węglowodory alifatyczne
	0,0049
	0,0223

	Węglowodory aromatyczne
	0,00161
	0,0074

	Benzen
	0,000107
	0,00049





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-6
	Odcinek nr 6 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. DW704 - ist. DK72
	0,4
	0,37
	0,369
	0,0458
	0,02725
	0,00896
	0,000597
	218,8

	
Suma
	0,37
	0,369
	0,0458
	0,02725
	0,00896
	0,000597
	218,8





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-6
	Odcinek nr 6 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. DW704 - ist. DK72
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,0911
	0,37
	0,0422

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0908
	0,369
	0,0421

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01128
	0,0458
	0,00523

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00446
	0,0181
	0,002066

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01128
	0,0458
	0,00523

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00671
	0,02725
	0,003111

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002207
	0,00896
	0,001023

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0001469
	0,000597
	0,0000682


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny


Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-6
	Odcinek nr 6 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DW704 - ist. DK72
	1
	tlenek węgla
	0,0911 
	0,0665 
	0,0912 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0908 
	0,0664 
	0,0909 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01128 
	0,00824 
	0,01128 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00446 
	0,00325 
	0,00446 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01128 
	0,00824 
	0,01128 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00671 
	0,0049 
	0,00671 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002207 
	0,001612 
	0,002208 

	
	
	
	benzen
	0,0001469 
	0,0001074 
	0,0001471 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0378 
	0,3035 
	0,0378 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0377 
	0,3026 
	0,0377 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00468 
	0,0376 
	0,00468 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,001848 
	0,01484 
	0,001848 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00468 
	0,0376 
	0,00468 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,002783 
	0,02235 
	0,002783 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000915 
	0,00735 
	0,000915 

	
	
	
	benzen
	0,0000609 
	0,00049 
	0,000061 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-6 Odcinek nr 6 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DW704 - ist. DK72    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	591

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	245

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	4,309
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	4,297
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,533
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,211
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,317
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,104
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0070
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	63,0
	30000
	0,00
	<  0,2
	4,309
	-

	tlenki azotu jako NO2
	62,76
	200
	0,00
	<  0,2
	4,297
	< 28

	pył PM-10
	7,79
	280
	0,00
	<  0,2
	0,533
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	3,08
	brak
	-
	
	0,211
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	4,6
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,317
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	1,5
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,104
	< 38,7

	benzen
	0,10
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0070
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	63,0
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,309
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 63,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	62,76
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,297
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 62,76 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 4,297 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	7,79
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,533
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 7,79 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,533 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,08
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,211
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 3,08 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,211 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,6
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,317
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 4,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,317 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1,5
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,104
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 1,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,104 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,10
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0070
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,10 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0070 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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