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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 3/4
	Rok 2030



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. Teolin (ist. DK72) –DP2912E
	0,4
	1045
	433





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
1045poj/h
	2
8030 h
433poj/h

	CO
	0,119
	0,54

	NOx
	0,108
	0,49

	Pył ogółem
	0,0145
	0,066

	Węglowodory alifatyczne
	0,009
	0,041

	Węglowodory aromatyczne
	0,00297
	0,0135

	Benzen
	0,000198
	0,0009





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. Teolin (ist. DK72) – DP2912E
	0,4
	0,66
	0,6
	0,0808
	0,0502
	0,01649
	0,001101
	386

	
Suma
	0,66
	0,6
	0,0808
	0,0502
	0,01649
	0,001101
	386





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. Teolin 
(ist. DK72) - DP2912E
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,1627
	0,66
	0,0753

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1476
	0,6
	0,0685

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01994
	0,0808
	0,00922

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0079
	0,032
	0,00365

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01994
	0,0808
	0,00922

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01238
	0,0502
	0,00573

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00406
	0,01649
	0,001882

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0002714
	0,001101
	0,0001257


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-2
	Odcinek nr 2 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Teolin (ist. DK72) –
DP2912E
	1
	tlenek węgla
	0,1627 
	0,1187 
	0,1627 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1476 
	0,108 
	0,1479 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01994 
	0,01454 
	0,01991 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0079 
	0,00576 
	0,00788 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01994 
	0,01454 
	0,01991 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01238 
	0,00903 
	0,01237 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00406 
	0,002967 
	0,00406 

	
	
	
	benzen
	0,0002714 
	0,0001981 
	0,0002714 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0674 
	0,541 
	0,0674 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0612 
	0,492 
	0,0613 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00826 
	0,0663 
	0,00825 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00327 
	0,02623 
	0,00327 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00826 
	0,0663 
	0,00825 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00513 
	0,0412 
	0,00513 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001685 
	0,01352 
	0,001684 

	
	
	
	benzen
	0,0001124 
	0,000903 
	0,0001124 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-2 Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Teolin (ist. DK72) - DP2912E    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	1045

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	433

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	7,687
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	6,988
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,941
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,373
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,585
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,192
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0128
	< 4


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	112,4
	30000
	0,00
	<  0,2
	7,687
	-

	tlenki azotu jako NO2
	101,98
	200
	0,00
	<  0,2
	6,988
	< 28

	pył PM-10
	13,78
	280
	0,00
	<  0,2
	0,941
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	5,46
	brak
	-
	
	0,373
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	8,6
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,585
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	2,8
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,192
	< 38,7

	benzen
	0,19
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0128
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	112,4
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	7,687
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 112,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	101,98
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	6,988
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 101,98 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 6,988 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	13,78
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,941
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 13,78 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,941 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	5,46
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,373
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 5,46 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,373 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,6
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,585
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 8,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,585 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,8
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,192
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 2,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,192 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,19
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0128
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,19 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0128 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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