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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 3/4
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. Teolin (ist. DK72) –DP2912E
	0,4
	1121
	464





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
1121poj/h
	2
8030 h
464poj/h

	CO
	0,127
	0,58

	NOx
	0,111
	0,51

	Pył ogółem
	0,0153
	0,07

	Węglowodory alifatyczne
	0,0098
	0,045

	Węglowodory aromatyczne
	0,0032
	0,0147

	Benzen
	0,000216
	0,00098





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. Teolin (ist. DK72) – DP2912E
	0,4
	0,704
	0,618
	0,0851
	0,0546
	0,01788
	0,001199
	410

	
Suma
	0,704
	0,618
	0,0851
	0,0546
	0,01788
	0,001199
	410





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. Teolin 
(ist. DK72) - DP2912E
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,1735
	0,704
	0,0804

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1526
	0,618
	0,0705

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,02099
	0,0851
	0,00971

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0083
	0,0337
	0,00384

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,02099
	0,0851
	0,00971

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01346
	0,0546
	0,00623

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00441
	0,01788
	0,002041

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0002959
	0,001199
	0,0001369


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-2
	Odcinek nr 2 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Teolin (ist. DK72) –
DP2912E
	1
	tlenek węgla
	0,1735 
	0,1268 
	0,1737 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1526 
	0,1113 
	0,1525 

	
	
	
	pył ogółem
	0,02099 
	0,01532 
	0,02099 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0083 
	0,00606 
	0,0083 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,02099 
	0,01532 
	0,02099 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01346 
	0,00983 
	0,01347 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00441 
	0,00322 
	0,00441 

	
	
	
	benzen
	0,0002959 
	0,0002159 
	0,0002958 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0719 
	0,577 
	0,0719 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0631 
	0,507 
	0,0631 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00869 
	0,0698 
	0,00869 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00344 
	0,02759 
	0,00344 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00869 
	0,0698 
	0,00869 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00557 
	0,0448 
	0,00558 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001825 
	0,01466 
	0,001826 

	
	
	
	benzen
	0,0001224 
	0,000983 
	0,0001224 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-2 Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Teolin (ist. DK72) - DP2912E    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	1121

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	8,199
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	7,197
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,991
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,392
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,636
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,208
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0140
	< 4


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	119,9
	30000
	0,00
	<  0,2
	8,199
	-

	tlenki azotu jako NO2
	105,46
	200
	0,00
	<  0,2
	7,197
	< 28

	pył PM-10
	14,50
	280
	0,00
	<  0,2
	0,991
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	5,73
	brak
	-
	
	0,392
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	9,3
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,636
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	3,0
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,208
	< 38,7

	benzen
	0,20
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0140
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	119,9
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	8,199
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 119,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	105,46
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	7,197
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 105,46 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 7,197 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	14,50
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,991
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 14,50 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,991 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	5,73
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,392
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 5,73 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,392 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	9,3
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,636
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 9,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,636 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,0
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,208
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 3,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,208 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,20
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0140
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,20 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0140 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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