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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 3/4
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-3
	Odcinek nr 3 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. DP2912E – DP2913E
	0,4
	1073
	444





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
1073poj/h
	2
8030 h
444poj/h

	CO
	0,122
	0,55

	NOx
	0,11
	0,5

	Pył ogółem
	0,0148
	0,067

	Węglowodory alifatyczne
	0,0093
	0,042

	Węglowodory aromatyczne
	0,00305
	0,0139

	Benzen
	0,000204
	0,00093





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-3
	Odcinek nr 3 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. DP2912E – DP2913E
	0,4
	0,675
	0,609
	0,0822
	0,0516
	0,01695
	0,001134
	394

	
Suma
	0,675
	0,609
	0,0822
	0,0516
	0,01695
	0,001134
	394





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-3
	Odcinek nr 3 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. DP2912E – DP2913E
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,1663
	0,675
	0,0771

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1505
	0,609
	0,0695

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,02027
	0,0822
	0,00938

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00802
	0,0325
	0,00371

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,02027
	0,0822
	0,00938

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01274
	0,0516
	0,00589

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00418
	0,01695
	0,001935

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0002797
	0,001134
	0,0001295


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny


Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-3
	Odcinek nr 3 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DP2912E – 
DP2913E
	1
	tlenek węgla
	0,1663 
	0,1216 
	0,1666 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1505 
	0,1097 
	0,1503 

	
	
	
	pył ogółem
	0,02027 
	0,01481 
	0,02028 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00802 
	0,00586 
	0,00802 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,02027 
	0,01481 
	0,02028 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01274 
	0,00929 
	0,01273 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00418 
	0,003053 
	0,00418 

	
	
	
	benzen
	0,0002797 
	0,0002043 
	0,0002798 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0689 
	0,553 
	0,0689 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0622 
	0,499 
	0,0622 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00839 
	0,0674 
	0,00839 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00332 
	0,02666 
	0,00332 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00839 
	0,0674 
	0,00839 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00527 
	0,0423 
	0,00527 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001732 
	0,0139 
	0,001731 

	
	
	
	benzen
	0,0001159 
	0,00093 
	0,0001158 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-3 Odcinek nr 3 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DP2912E – DP2913E    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	1073

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	444

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	7,861
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	7,093
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,957
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,379
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,601
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,197
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0132
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	114,9
	30000
	0,00
	<  0,2
	7,861
	-

	tlenki azotu jako NO2
	103,97
	200
	0,00
	<  0,2
	7,093
	< 28

	pył PM-10
	14,00
	280
	0,00
	<  0,2
	0,957
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	5,54
	brak
	-
	
	0,379
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	8,8
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,601
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	2,9
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,197
	< 38,7

	benzen
	0,19
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0132
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	114,9
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	7,861
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 114,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	103,97
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	7,093
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 103,97 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 7,093 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	14,00
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,957
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 14,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,957 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	5,54
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,379
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 5,54 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,379 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,8
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,601
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 8,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,601 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,9
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,197
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 2,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,197 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,19
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0132
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,19 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0132 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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