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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 3/4
	Rok 2030



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-7
	Odcinek nr 7 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. ist. DK72 - Rogów
	0,4
	852
	353





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
852poj/h
	2
8030 h
353poj/h

	CO
	0,092
	0,42

	NOx
	0,075
	0,34

	Pył ogółem
	0,0105
	0,048

	Węglowodory alifatyczne
	0,0077
	0,035

	Węglowodory aromatyczne
	0,00249
	0,0114

	Benzen
	0,000172
	0,00078





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-7
	Odcinek nr 7 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. ist. DK72 - Rogów
	0,4
	0,511
	0,417
	0,0582
	0,0427
	0,01386
	0,000954
	293,2

	
Suma
	0,511
	0,417
	0,0582
	0,0427
	0,01386
	0,000954
	293,2





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-7
	Odcinek nr 7 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. ist. DK72 - Rogów
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,126
	0,511
	0,0583

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1028
	0,417
	0,0476

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01433
	0,0582
	0,00664

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00562
	0,02283
	0,002606

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01433
	0,0582
	0,00664

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01053
	0,0427
	0,00487

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00342
	0,01386
	0,001582

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0002351
	0,000954
	0,0001089


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny


Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-7
	Odcinek nr 7 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. ist. DK72 - Rogów
	1
	tlenek węgla
	0,126 
	0,0919 
	0,126 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1028 
	0,075 
	0,1028 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01433 
	0,01047 
	0,01435 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00562 
	0,00411 
	0,00563 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01433 
	0,01047 
	0,01435 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01053 
	0,00768 
	0,01053 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00342 
	0,002494 
	0,00342 

	
	
	
	benzen
	0,0002351 
	0,0001717 
	0,0002352 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0522 
	0,419 
	0,0522 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0426 
	0,342 
	0,0426 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00594 
	0,0477 
	0,00594 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,002331 
	0,01872 
	0,002331 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00594 
	0,0477 
	0,00594 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00436 
	0,035 
	0,00436 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001415 
	0,01137 
	0,001415 

	
	
	
	benzen
	0,0000974 
	0,000782 
	0,0000974 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-7 Odcinek nr 7 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. ist. DK72 - Rogów    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	353

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	5,951
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	4,856
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,678
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,266
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,497
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,161
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0111
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	87,1
	30000
	0,00
	<  0,2
	5,951
	-

	tlenki azotu jako NO2
	71,01
	200
	0,00
	<  0,2
	4,856
	< 28

	pył PM-10
	9,90
	280
	0,00
	<  0,2
	0,678
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	3,88
	brak
	-
	
	0,266
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	7,3
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,497
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	2,4
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,161
	< 38,7

	benzen
	0,16
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0111
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	87,1
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	5,951
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 87,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	71,01
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,856
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 71,01 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 4,856 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	9,90
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,678
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 9,90 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,678 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,88
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,266
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 3,88 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,266 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	7,3
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,497
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 7,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,497 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,4
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,161
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 2,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,161 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,16
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0111
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,16 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0111 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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