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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 3/4
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-7
	Odcinek nr 7 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. ist. DK72 - Rogów
	0,4
	927
	384





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
927poj/h
	2
8030 h
384poj/h

	CO
	0,1
	0,46

	NOx
	0,08
	0,36

	Pył ogółem
	0,0113
	0,052

	Węglowodory alifatyczne
	0,0084
	0,038

	Węglowodory aromatyczne
	0,00273
	0,0124

	Benzen
	0,000188
	0,00086





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-7
	Odcinek nr 7 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. ist. DK72 - Rogów
	0,4
	0,556
	0,443
	0,063
	0,0468
	0,01518
	0,001046
	318

	
Suma
	0,556
	0,443
	0,063
	0,0468
	0,01518
	0,001046
	318





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-7
	Odcinek nr 7 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. ist. DK72 - Rogów
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,1372
	0,556
	0,0635

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1093
	0,443
	0,0506

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01552
	0,063
	0,00719

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00608
	0,0247
	0,00282

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01552
	0,063
	0,00719

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01156
	0,0468
	0,00534

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00374
	0,01518
	0,001733

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0002578
	0,001046
	0,0001194


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny


Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-7
	Odcinek nr 7 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. ist. DK72 - Rogów
	1
	tlenek węgla
	0,1372 
	0,1001 
	0,1371 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1093 
	0,0797 
	0,1092 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01552 
	0,01134 
	0,01553 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00608 
	0,00445 
	0,00609 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01552 
	0,01134 
	0,01553 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01156 
	0,00842 
	0,01154 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00374 
	0,002732 
	0,00374 

	
	
	
	benzen
	0,0002578 
	0,0001882 
	0,0002579 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0568 
	0,456 
	0,0568 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0453 
	0,363 
	0,0452 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00643 
	0,0517 
	0,00643 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,002523 
	0,02026 
	0,002523 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00643 
	0,0517 
	0,00643 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00478 
	0,0384 
	0,00478 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001552 
	0,01245 
	0,00155 

	
	
	
	benzen
	0,0001068 
	0,000858 
	0,0001068 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-7 Odcinek nr 7 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. ist. DK72 - Rogów    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	927

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	384

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	6,475
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	5,159
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,734
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,288
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,545
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,177
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0122
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	94,8
	30000
	0,00
	<  0,2
	6,475
	-

	tlenki azotu jako NO2
	75,49
	200
	0,00
	<  0,2
	5,159
	< 28

	pył PM-10
	10,72
	280
	0,00
	<  0,2
	0,734
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	4,20
	brak
	-
	
	0,288
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	8,0
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,545
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	2,6
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,177
	< 38,7

	benzen
	0,18
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0122
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	94,8
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	6,475
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 94,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	75,49
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	5,159
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 75,49 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 5,159 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	10,72
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,734
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 10,72 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,734 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,20
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,288
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 4,20 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,288 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,0
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,545
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 8,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,545 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,6
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,177
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 2,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,177 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,18
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0122
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,18 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0122 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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