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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 5
	Rok 2030



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. Brzeziny (ist. DK72) –DP2912E
	0,4
	824
	341





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
824poj/h
	2
8030 h
341poj/h

	CO
	0,098
	0,45

	NOx
	0,085
	0,39

	Pył ogółem
	0,0124
	0,057

	Węglowodory alifatyczne
	0,0072
	0,033

	Węglowodory aromatyczne
	0,00238
	0,0108

	Benzen
	0,000156
	0,00071





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. Brzeziny (ist. DK72) – DP2912E
	0,4
	0,546
	0,474
	0,0691
	0,04
	0,01323
	0,000866
	319

	
Suma
	0,546
	0,474
	0,0691
	0,04
	0,01323
	0,000866
	319





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-2
	Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. Brzeziny
(ist. DK72) - DP2912E
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	50
	200
	tlenek węgla
	0,1346
	0,546
	0,0623

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,117
	0,474
	0,0541

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01703
	0,0691
	0,00789

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00678
	0,02751
	0,00314

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01703
	0,0691
	0,00789

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00987
	0,04
	0,00457

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00327
	0,01323
	0,00151

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0002135
	0,000866
	0,0000989


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-2
	Odcinek nr 2 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Brzeziny (ist. DK72) –
DP2912E
	1
	tlenek węgla
	0,1346 
	0,0983 
	0,1347 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,117 
	0,0854 
	0,1169 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01703 
	0,01245 
	0,01705 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00678 
	0,00495 
	0,00679 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01703 
	0,01245 
	0,01705 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00987 
	0,0072 
	0,00987 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00327 
	0,002383 
	0,00326 

	
	
	
	benzen
	0,0002135 
	0,000156 
	0,0002137 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0557 
	0,448 
	0,0557 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0483 
	0,389 
	0,0484 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00705 
	0,0567 
	0,00706 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,002808 
	0,02255 
	0,002809 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00705 
	0,0567 
	0,00706 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00408 
	0,0328 
	0,00408 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00135 
	0,01085 
	0,001351 

	
	
	
	benzen
	0,0000884 
	0,00071 
	0,0000884 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-2 Odcinek nr 2 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. Brzeziny (ist. DK72) - DP2912E    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	50
	0
	50
	400
	400,0
	0,5
	13
	824

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	341

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 0 do 100 m, skok 1 m, Y od 200 do 200 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	50
	200
	0
	5,770
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	50
	200
	0
	5,009
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	50
	200
	0
	0,730
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	200
	0
	0,291
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	50
	200
	0
	0,423
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	50
	200
	0
	0,140
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	50
	200
	0
	0,0092
	< 4


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	83,0
	30000
	0,00
	<  0,2
	5,770
	-

	tlenki azotu jako NO2
	72,09
	200
	0,00
	<  0,2
	5,009
	< 28

	pył PM-10
	10,49
	280
	0,00
	<  0,2
	0,730
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	4,18
	brak
	-
	
	0,291
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	6,1
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,423
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	2,0
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,140
	< 38,7

	benzen
	0,13
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0092
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	83,0
	   45  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	5,770
	   50  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 83,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	72,09
	   45  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	5,009
	   50  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 72,09 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 5,009 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	10,49
	   45  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,730
	   50  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 10,49 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,730 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,18
	   45  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,291
	   50  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 4,18 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,291 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	6,1
	   45  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,423
	   50  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 6,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,423 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,0
	   45  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,140
	   50  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 2,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,140 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,13
	   45  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0092
	   50  
	  200  
	6
	1
	 E 

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 45 Y = 200 m  i wynosi 0,13 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 200 m , wynosi 0,0092 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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