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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 5
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-3
	Odcinek nr 3 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. DP2912E – DP2913E
	0,4
	737
	305





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
737poj/h
	2
8030 h
305poj/h

	CO
	0,09
	0,41

	NOx
	0,082
	0,37

	Pył ogółem
	0,0117
	0,053

	Węglowodory alifatyczne
	0,0063
	0,0286

	Węglowodory aromatyczne
	0,00209
	0,0095

	Benzen
	0,000135
	0,00061





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-3
	Odcinek nr 3 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. DP2912E – DP2913E
	0,4
	0,498
	0,454
	0,0647
	0,0349
	0,01163
	0,000749
	293,7

	
Suma
	0,498
	0,454
	0,0647
	0,0349
	0,01163
	0,000749
	293,7





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-3
	Odcinek nr 3 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. DP2912E – DP2913E
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,1228
	0,498
	0,0568

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1121
	0,454
	0,0518

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01598
	0,0647
	0,00739

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00638
	0,02582
	0,002948

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01598
	0,0647
	0,00739

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00862
	0,0349
	0,00398

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002869
	0,01163
	0,001328

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,000185
	0,000749
	0,0000855


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny


Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-3
	Odcinek nr 3 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DP2912E – 
DP2913E
	1
	tlenek węgla
	0,1228 
	0,0897 
	0,1229 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1121 
	0,0818 
	0,112 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01598 
	0,01165 
	0,01596 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00638 
	0,00465 
	0,00637 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01598 
	0,01165 
	0,01596 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00862 
	0,00629 
	0,00861 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002869 
	0,002095 
	0,002869 

	
	
	
	benzen
	0,000185 
	0,0001349 
	0,0001848 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0508 
	0,408 
	0,0508 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0464 
	0,372 
	0,0464 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00661 
	0,053 
	0,00661 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,002638 
	0,02117 
	0,002636 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00661 
	0,053 
	0,00661 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00357 
	0,02861 
	0,00356 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001188 
	0,00954 
	0,001187 

	
	
	
	benzen
	0,0000765 
	0,000614 
	0,0000765 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-3 Odcinek nr 3 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DP2912E – DP2913E    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	737

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	305

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	5,800
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	5,287
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,754
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,301
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,406
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,135
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0087
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	84,8
	30000
	0,00
	<  0,2
	5,800
	-

	tlenki azotu jako NO2
	77,46
	200
	0,00
	<  0,2
	5,287
	< 28

	pył PM-10
	11,04
	280
	0,00
	<  0,2
	0,754
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	4,41
	brak
	-
	
	0,301
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	6,0
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,406
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	2,0
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,135
	< 38,7

	benzen
	0,13
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0087
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	84,8
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	5,800
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 84,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	77,46
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	5,287
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 77,46 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 5,287 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	11,04
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,754
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 11,04 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,754 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,41
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,301
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 4,41 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,301 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	6,0
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,406
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 6,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,406 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,0
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,135
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 2,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,135 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,13
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0087
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,13 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0087 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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