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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 5
	Rok 2030



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-6
	Odcinek nr 6 - Obwodnica Brzezin (DK72) – 
odc. DP2938E – ist. DK72
	0,4
	196
	81





Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
196poj/h
	2
8030 h
81poj/h

	CO
	0,028
	0,127

	NOx
	0,035
	0,16

	Pył ogółem
	0,0044
	0,0198

	Węglowodory alifatyczne
	0,00129
	0,0058

	Węglowodory aromatyczne
	0,00046
	0,00208

	Benzen
	0,0000246
	0,000112





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-6
	Odcinek nr 6 - Obwodnica Brzezin 
(DK72) – 
odc. DP2938E - ist. DK72
	0,4
	0,1555
	0,1955
	0,02417
	0,00713
	0,002541
	0,0001365
	97,6

	
Suma
	0,1555
	0,1955
	0,02417
	0,00713
	0,002541
	0,0001365
	97,6





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-6
	Odcinek nr 6 - Obwodnica Brzezin
(DK72) –
odc. DP2938E - ist. DK72
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,0384
	0,1555
	0,01775

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0483
	0,1955
	0,02232

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,00597
	0,02417
	0,002759

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,002413
	0,00977
	0,001116

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00597
	0,02417
	0,002759

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00176
	0,00713
	0,000814

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000627
	0,002541
	0,0002901

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0000337
	0,0001365
	0,00001558


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny


Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-6
	Odcinek nr 6 –
Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DP2938E - ist. DK72
	1
	tlenek węgla
	0,0384 
	0,02804 
	0,0384 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0483 
	0,0353 
	0,0483 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00597 
	0,00436 
	0,00597 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,002413 
	0,001762 
	0,002414 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00597 
	0,00436 
	0,00597 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00176 
	0,001286 
	0,001761 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000627 
	0,000458 
	0,000628 

	
	
	
	benzen
	0,0000337 
	0,00002461 
	0,0000337 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,01588 
	0,1275 
	0,01587 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,01994 
	0,1602 
	0,01996 

	
	
	
	pył ogółem
	0,002466 
	0,01981 
	0,002467 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000997 
	0,00801 
	0,000997 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,002466 
	0,01981 
	0,002467 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,000728 
	0,00584 
	0,000728 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,0002592 
	0,002083 
	0,0002594 

	
	
	
	benzen
	0,00001393 
	0,0001119 
	0,00001393 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-6 Odcinek nr 6 - Obwodnica Brzezin (DK72) - odc. DP2938E - ist. DK72    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	196

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	1,811
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	2,277
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,281
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,114
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,083
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,030
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0016
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	26,5
	30000
	0,00
	<  0,2
	1,811
	-

	tlenki azotu jako NO2
	33,36
	200
	0,00
	<  0,2
	2,277
	< 28

	pył PM-10
	4,12
	280
	0,00
	<  0,2
	0,281
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	1,67
	brak
	-
	
	0,114
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	1,2
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,083
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	0,4
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,030
	< 38,7

	benzen
	0,02
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0016
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	26,5
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,811
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 26,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	33,36
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	2,277
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 33,36 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 2,277 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,12
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,281
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 4,12 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,281 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1,67
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,114
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 1,67 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,114 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1,2
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,083
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 1,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,083 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,4
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,030
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,030 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,02
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0016
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,02 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0016 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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