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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 0 – wariant bezinwestycyjny
	Rok 2030



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-1
	Wariant 0 - DK72 (odc. DP5100E – DW708)
	0,4
	1674
	693






Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
1674poj/h
	2
8030 h
693poj/h

	CO
	0,132
	0,6

	NOx
	0,185
	0,84

	Pył ogółem
	0,0283
	0,129

	Węglowodory alifatyczne
	0,0153
	0,07

	Węglowodory aromatyczne
	0,0049
	0,0222

	Benzen
	0,000316
	0,00144






Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-1
	Wariant 0–
DK72 
(odc. DP5100E – DW708)
	0,4
	0,732
	1,025
	0,157
	0,085
	0,02705
	0,001754
	573

	
Suma
	0,732
	1,025
	0,157
	0,085
	0,02705
	0,001754
	573






Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-1
	Wariant 0 - DK72 
(odc. DP5100E – DW708)
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,1807
	0,732
	0,0836

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,2527
	1,025
	0,117

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0387
	0,157
	0,01792

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,01544
	0,0626
	0,00714

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,0387
	0,157
	0,01792

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,02099
	0,085
	0,0097

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00667
	0,02705
	0,003088

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,000433
	0,001754
	0,0002002


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-1
	Wariant 0–
DK72 
(odc. DP5100E – 
DW708)
	1
	tlenek węgla
	0,1807 
	0,1318 
	0,1806 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,2527 
	0,1846 
	0,2528 

	
	
	
	pył ogółem
	0,0387 
	0,02827 
	0,0387 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,01544 
	0,01127 
	0,01544 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,0387 
	0,02827 
	0,0387 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,02099 
	0,0153 
	0,02097 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00667 
	0,00487 
	0,00667 

	
	
	
	benzen
	0,000433 
	0,0003158 
	0,000433 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0748 
	0,6 
	0,0747 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1047 
	0,84 
	0,1047 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01602 
	0,1287 
	0,01603 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00639 
	0,0513 
	0,00639 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01602 
	0,1287 
	0,01603 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00868 
	0,0697 
	0,00868 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002761 
	0,02218 
	0,002762 

	
	
	
	benzen
	0,0001789 
	0,001438 
	0,0001791 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Wariant 0 - DK72 (odc. DP5100E – DW708)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	1674

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	693

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	8,525
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	11,937
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	1,828
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,729
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,990
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,315
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0204
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	124,9
	30000
	0,00
	<  0,2
	8,525
	-

	tlenki azotu jako NO2
	174,61
	200
	0,00
	<  0,2
	11,937
	< 28

	pył PM-10
	26,76
	280
	0,00
	<  0,2
	1,828
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	10,67
	brak
	-
	
	0,729
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	14,5
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,990
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	4,6
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,315
	< 38,7

	benzen
	0,30
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0204
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	124,9
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	8,525
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 124,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	174,61
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	11,937
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 174,61 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 11,937 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	26,76
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,828
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 26,76 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 1,828 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	10,67
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,729
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 10,67 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,729 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	14,5
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,990
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 14,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,990 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,6
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,315
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 4,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,315 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,30
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0204
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,30 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0204 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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