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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Wariant 5
	Rok 2030



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-1
	Wariant 5 - DK72 (odc. DP5100E – DW708)
	0,4
	1045
	433






Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)
	Substancja /okres
	1
730 h
1045poj/h
	2
8030 h
433poj/h

	CO
	0,065
	0,294

	NOx
	0,058
	0,266

	Pył ogółem
	0,0138
	0,063

	Węglowodory alifatyczne
	0,0101
	0,046

	Węglowodory aromatyczne
	0,00311
	0,0142

	Benzen
	0,000215
	0,00098






Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-1
	Wariant 5–
DK72 
(odc. DP5100E – DW708)
	0,4
	0,359
	0,324
	0,0764
	0,0559
	0,01731
	0,001195
	314,8

	
Suma
	0,359
	0,324
	0,0764
	0,0559
	0,01731
	0,001195
	314,8






Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa 
emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-1
	Wariant 5 - DK72 
(odc. DP5100E – DW708)
	0,5  L
	dł.400
	0
	473
	200
	50
	tlenek węgla
	0,0885
	0,359
	0,041

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0799
	0,324
	0,037

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01883
	0,0764
	0,00872

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00738
	0,02996
	0,00342

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01883
	0,0764
	0,00872

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01379
	0,0559
	0,00638

	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00427
	0,01731
	0,001976

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0002945
	0,001195
	0,0001364


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja 
maks.
	Emisja łączna w okresie
	Emisja 
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-1
	Wariant 5 – 
DK72 
(odc. DP5100E – 
DW708)
	1
	tlenek węgla
	0,0885 
	0,0646 
	0,0885 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0799 
	0,0583 
	0,0799 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01883 
	0,01375 
	0,01883 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00738 
	0,00539 
	0,00738 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01883 
	0,01375 
	0,01883 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01379 
	0,01006 
	0,01378 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00427 
	0,003114 
	0,00427 

	
	
	
	benzen
	0,0002945 
	0,000215 
	0,0002945 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0366 
	0,2944 
	0,0367 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0331 
	0,2657 
	0,0331 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00781 
	0,0627 
	0,0078 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,003062 
	0,02457 
	0,003059 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00781 
	0,0627 
	0,0078 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00571 
	0,0458 
	0,00571 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001768 
	0,0142 
	0,001768 

	
	
	
	benzen
	0,000122 
	0,00098 
	0,000122 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Wariant 5 - DK72 (odc. DP5100E – DW708)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	0
	50
	400
	50
	400,0
	0,5
	13
	1045

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	433

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 400 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
 X od 200 do 200 m, skok 1 m, Y od 0 do 100 m,  skok 1 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	4,181
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	3,773
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,890
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	50
	0
	0,349
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,651
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,202
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	200
	50
	0
	0,0139
	< 4



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	61,1
	30000
	0,00
	<  0,2
	4,181
	-

	tlenki azotu jako NO2
	55,19
	200
	0,00
	<  0,2
	3,773
	< 28

	pył PM-10
	13,01
	280
	0,00
	<  0,2
	0,890
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	5,10
	brak
	-
	
	0,349
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	9,5
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,651
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	2,9
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,202
	< 38,7

	benzen
	0,20
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0139
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	61,1
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,181
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 61,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	55,19
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,773
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 55,19 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 3,773 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	13,01
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,890
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 13,01 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,890 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	5,10
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,349
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 5,10 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,349 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	9,5
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,651
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 9,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,651 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,9
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,202
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 2,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,202 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,20
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0139
	  200  
	   50  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m  i wynosi 0,20 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 50 m , wynosi 0,0139 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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