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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Oddziaływanie skumulowane
	Wariant 1
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-1
	Wlot nr 1 - Obwodnica Brzezin (Lipiny - DP5100E)
	0,43
	655
	271

	E-2
	Wlot nr 2 - DK72 (kierunek Brzeziny)
	0,14
	1032
	428

	E-3
	Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Teolin – Lipiny)
	0,37
	1421
	589

	E-4
	Wlot nr 4 - DK72 (kierunek Łódź)
	0,2
	292
	121

	E-5
	Wlot nr 5 - rondo
	0,138
	850
	352





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-1
	Wlot nr 1 - Obwodnica Brzezin (Lipiny - DP5100E)
	0,43
	0,343
	0,603
	0,0752
	0,0327
	0,01061
	0,000657
	260,5

	E-2
	Wlot nr 2 - DK72 (kierunek Brzeziny)
	0,14
	0,1514
	0,1782
	0,0318
	0,01932
	0,0061
	0,000403
	119,3

	E-3
	Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Teolin – Lipiny)
	0,37
	0,612
	0,953
	0,132
	0,0647
	0,02079
	0,001319
	468

	E-4
	Wlot nr 4 - DK72 (kierunek Łódź)
	0,2
	0,0515
	0,02512
	0,01024
	0,00864
	0,002671
	0,0001848
	42,9

	E-5
	Wlot nr 5 - rondo
	0,138
	0,1307
	0,1853
	0,02792
	0,0149
	0,00475
	0,0003066
	101,3

	
Suma
	1,288
	1,944
	0,2771
	0,1403
	0,0449
	0,002869
	992





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-1
	Wlot nr 1 - Obwodnica Brzezin
(Lipiny - DP5100E)
	0,5  L
	dł.430
	0
	473
	411,9
	597,2
	tlenek węgla
	0,0846
	0,343
	0,0392

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1487
	0,603
	0,0688

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01854
	0,0752
	0,00858

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00743
	0,03013
	0,00344

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01854
	0,0752
	0,00858

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00807
	0,0327
	0,00373

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,002621
	0,01061
	0,001211

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,000162
	0,000657
	0,000075

	E-2
	Wlot nr 2 - DK72
(kierunek Brzeziny)
	0,5  L
	dł.140
	0
	473
	352,2
	415,7
	tlenek węgla
	0,0373
	0,1514
	0,01728

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0439
	0,1782
	0,02034

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,00783
	0,0318
	0,00363

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,003114
	0,01265
	0,001444

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00783
	0,0318
	0,00363

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00476
	0,01932
	0,002205

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,001501
	0,0061
	0,000696

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0000991
	0,000403
	0,000046

	E-3
	Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin
(Teolin – Lipiny)
	0,5  L
	dł.370
	0
	473
	156,6
	304,7
	tlenek węgla
	0,1508
	0,612
	0,0699

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,2347
	0,953
	0,1088

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0325
	0,132
	0,01507

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,01302
	0,0528
	0,00603

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,0325
	0,132
	0,01507

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,01595
	0,0647
	0,00739

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,00512
	0,02079
	0,002373

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,000325
	0,001319
	0,0001506

	E-4
	Wlot nr 4 - DK72
(kierunek
Łódź)
	0,5  L
	dł.200
	0
	473
	182,5
	476
	tlenek węgla
	0,01271
	0,0515
	0,00588

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00619
	0,02512
	0,002868

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,002524
	0,01024
	0,001169

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000994
	0,00403
	0,00046

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,002524
	0,01024
	0,001169

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,002131
	0,00864
	0,000986

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,000658
	0,002671
	0,0003049

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0000455
	0,0001848
	0,0000211

	E-5
	Wlot nr 5 - rondo
	0,5  L
	dł.138
	0
	473
	277,3
	444
	tlenek węgla
	0,0322
	0,1307
	0,01492

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0457
	0,1853
	0,02115

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,00689
	0,02792
	0,00319

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,002749
	0,01114
	0,001272

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00689
	0,02792
	0,00319

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00368
	0,0149
	0,001701

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,00117
	0,00475
	0,000542

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0000756
	0,0003066
	0,000035


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny



Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja
maks.
	Emisja łączna
w okresie
	Emisja
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-1
	Wlot nr 1 –
Obwodnica Brzezin
(Lipiny - DP5100E)
	1
	tlenek węgla
	0,0846 
	0,0618 
	0,0846 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1487 
	0,1086 
	0,1488 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01854 
	0,01355 
	0,01856 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00743 
	0,00543 
	0,00744 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01854 
	0,01355 
	0,01856 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00807 
	0,00589 
	0,00807 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002621 
	0,001911 
	0,002618 

	
	
	
	benzen
	0,000162 
	0,0001184 
	0,0001621 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,035 
	0,2812 
	0,035 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0615 
	0,494 
	0,0616 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00768 
	0,0617 
	0,00768 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,003075 
	0,0247 
	0,003076 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00768 
	0,0617 
	0,00768 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00334 
	0,02681 
	0,00334 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001084 
	0,0087 
	0,001083 

	
	
	
	benzen
	0,0000671 
	0,000539 
	0,0000671 

	E-2
	Wlot nr 2 –
DK72
(kierunek Brzeziny)
	1
	tlenek węgla
	0,0373 
	0,02722 
	0,0373 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0439 
	0,032 
	0,0439 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00783 
	0,00572 
	0,00783 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,003114 
	0,002275 
	0,003116 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00783 
	0,00572 
	0,00783 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00476 
	0,00347 
	0,00476 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001501 
	0,001097 
	0,001502 

	
	
	
	benzen
	0,0000991 
	0,0000725 
	0,0000993 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,01548 
	0,1242 
	0,01546 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,01822 
	0,1462 
	0,0182 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00325 
	0,02608 
	0,00325 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,001292 
	0,01038 
	0,001292 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00325 
	0,02608 
	0,00325 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,001973 
	0,01585 
	0,001973 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000623 
	0,005 
	0,000623 

	
	
	
	benzen
	0,0000411 
	0,000331 
	0,0000412 

	E-3
	Wlot nr 3 –
Obwodnica Brzezin
(Teolin – Lipiny)
	1
	tlenek węgla
	0,1508 
	0,1101 
	0,1508 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,2347 
	0,1714 
	0,2348 

	
	
	
	pył ogółem
	0,0325 
	0,02374 
	0,0325 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,01302 
	0,0095 
	0,01301 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,0325 
	0,02374 
	0,0325 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01595 
	0,01164 
	0,01594 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00512 
	0,00374 
	0,00512 

	
	
	
	benzen
	0,000325 
	0,0002373 
	0,000325 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0625 
	0,502 
	0,0625 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0973 
	0,782 
	0,0973 

	
	
	
	pył ogółem
	0,0135 
	0,1083 
	0,01348 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0054 
	0,0433 
	0,00539 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,0135 
	0,1083 
	0,01348 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00661 
	0,0531 
	0,00661 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002124 
	0,01705 
	0,002123 

	
	
	
	benzen
	0,0001346 
	0,001082 
	0,0001347 

	E-4
	Wlot nr 4 –
DK72
(kierunek Łódź)
	1
	tlenek węgla
	0,01271 
	0,00927 
	0,01269 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00619 
	0,00452 
	0,00619 

	
	
	
	pył ogółem
	0,002524 
	0,001842 
	0,002524 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000994 
	0,000725 
	0,000994 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,002524 
	0,001842 
	0,002524 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,002131 
	0,001554 
	0,002129 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000658 
	0,000481 
	0,000658 

	
	
	
	benzen
	0,0000455 
	0,0000332 
	0,0000455 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,00526 
	0,0422 
	0,00526 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,002567 
	0,0206 
	0,002565 

	
	
	
	pył ogółem
	0,001046 
	0,0084 
	0,001046 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000412 
	0,00331 
	0,000412 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,001046 
	0,0084 
	0,001046 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,000882 
	0,00709 
	0,000882 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,0002729 
	0,00219 
	0,0002728 

	
	
	
	benzen
	0,00001886 
	0,0001516 
	0,00001887 

	E-5
	Wlot nr 5 –
rondo
	1
	tlenek węgla
	0,0322 
	0,02353 
	0,0322 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0457 
	0,0334 
	0,0457 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00689 
	0,00503 
	0,00688 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,002749 
	0,002006 
	0,002748 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00689 
	0,00503 
	0,00688 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00368 
	0,002682 
	0,00367 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00117 
	0,000855 
	0,001171 

	
	
	
	benzen
	0,0000756 
	0,0000552 
	0,0000756 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,01336 
	0,1072 
	0,01335 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,01894 
	0,1519 
	0,01892 

	
	
	
	pył ogółem
	0,002851 
	0,02289 
	0,002851 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,001138 
	0,00914 
	0,001138 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,002851 
	0,02289 
	0,002851 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,001523 
	0,01222 
	0,001522 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000485 
	0,00389 
	0,000485 

	
	
	
	benzen
	0,00003132 
	0,0002514 
	0,00003131 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Wlot nr 1 - Obwodnica Brzezin (Lipiny - DP5100E)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	BR
	277
	443
	307
	477
	45,3
	6
	13
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	2
	BR
	307
	477
	338
	515
	49,0
	5
	13
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	3
	FL
	338
	515
	367
	548
	43,9
	4
	13
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	4
	FL
	367
	548
	392
	577
	38,3
	3
	13
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	5
	FL
	392
	577
	421
	610
	43,9
	2
	13
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	6
	FL
	421
	610
	454
	647
	49,6
	1
	13
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	7
	AJ
	454
	647
	483
	679
	43,2
	0,5
	13
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	8
	AJ
	483
	679
	516
	713
	47,4
	0,5
	13
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	9
	AJ
	516
	713
	564
	763
	69,3
	0,5
	13
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 430 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-2 Wlot nr 2 - DK72 (kierunek Brzeziny)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	293
	428
	308
	416
	19,2
	0,5
	13
	1032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	428

	2
	AJ
	308
	416
	322
	409
	15,7
	0,5
	13
	1032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	428

	3
	AJ
	322
	409
	337
	408
	15,0
	0,5
	13
	1032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	428

	4
	AJ
	337
	408
	379
	415
	42,6
	0,5
	13
	1032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	428

	5
	AJ
	379
	415
	400
	417
	21,1
	0,5
	13
	1032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	428

	6
	AJ
	400
	417
	426,4
	417
	26,4
	0,5
	13
	1032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	428

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 140 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-3 Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Teolin – Lipiny)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	BR
	276
	443
	247
	409
	44,7
	6
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	2
	BR
	247
	409
	220
	377
	41,9
	5
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	3
	FL
	220
	377
	195
	348
	38,3
	4
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	4
	FL
	195
	348
	171
	320
	36,9
	3
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	5
	FL
	171
	320
	147
	292
	36,9
	2
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	6
	FL
	147
	292
	122
	264
	37,5
	1
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	7
	AJ
	122
	264
	96
	232
	41,2
	0,5
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	8
	AJ
	96
	232
	61
	196
	50,2
	0,5
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	9
	AJ
	61
	196
	31
	166
	42,4
	0,5
	13
	1421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	589

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 370 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-4 Wlot nr 4 - DK72 (kierunek Łódź)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	260
	457
	237
	477
	30,5
	0,5
	13
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121

	2
	AJ
	237
	477
	224
	483
	14,3
	0,5
	13
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121

	3
	AJ
	224
	483
	213
	485
	11,2
	0,5
	11
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121

	4
	AJ
	213
	485
	202
	484
	11,0
	0,5
	11
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121

	5
	AJ
	202
	484
	154
	473
	49,2
	0,5
	13
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121

	6
	AJ
	154
	473
	99
	472
	55,0
	0,5
	13
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121

	7
	AJ
	99
	472
	70,7
	477
	28,7
	0,5
	13
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 200 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-5 Wlot nr 5 - rondo    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	291
	460
	297
	452
	10,0
	0,5
	9
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	2
	AJ
	297
	452
	299
	441
	11,2
	0,5
	10
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	3
	AJ
	299
	441
	294
	430
	12,1
	0,5
	10
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	4
	AJ
	294
	430
	287
	424
	9,2
	0,5
	8
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	5
	AJ
	287
	424
	278
	421
	9,5
	0,5
	8
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	6
	AJ
	278
	421
	266
	423
	12,2
	0,5
	10
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	7
	AJ
	266
	423
	259
	429
	9,2
	0,5
	8
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	8
	AJ
	259
	429
	255
	439
	10,8
	0,5
	10
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	9
	AJ
	255
	439
	255
	449
	10,0
	0,5
	9
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	10
	AJ
	255
	449
	261
	459
	11,7
	0,5
	10
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	11
	AJ
	261
	459
	270
	464
	10,3
	0,5
	9
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	12
	AJ
	270
	464
	280
	465
	10,0
	0,5
	9
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	13
	AJ
	280
	465
	290,8
	460
	11,9
	0,5
	10
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	352

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 138 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Lódź Lublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
X od 0 do 600 m, skok 5 m, Y od 0 do 840 m,  skok 10 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego
oraz na granicy
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	301,3
	406,7
	0
	2,323
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	301,3
	406,7
	0
	3,151
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	301,3
	406,7
	0
	0,494
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	301,3
	406,7
	0
	0,197
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	301,3
	406,7
	0
	0,273
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	301,3
	406,7
	0
	0,087
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	301,3
	406,7
	0
	0,0056
	< 4






Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	72,0
	30000
	0,00
	<  0,2
	2,084
	-

	tlenki azotu jako NO2
	112,43
	200
	0,00
	<  0,2
	2,647
	< 28

	pył PM-10
	15,55
	280
	0,00
	<  0,2
	0,440
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	6,22
	brak
	-
	
	0,175
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	7,6
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,256
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	2,4
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,081
	< 38,7

	benzen
	0,15
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0053
	< 4






Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	72,0
	    2  
	  130  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	2,084
	  365  
	  400  
	6
	1
	SSE

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 2 Y = 130 m  i wynosi 72,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	76,4
	    6  
	  134,3
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	2,323
	  301,3
	  406,7
	6
	1
	 S 

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 6 Y = 134,3 m  i wynosi 76,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.




Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	112,43
	    2  
	  130  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	2,647
	   67  
	  230  
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 2 Y = 130 m  i wynosi 112,43 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 67 Y = 230 m , wynosi 2,647 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	119,23
	    6  
	  134,3
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,151
	  301,3
	  406,7
	6
	1
	 S 

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 6 Y = 134,3 m  i wynosi 119,23 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 301,3 Y = 406,7 m , wynosi 3,151 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	15,55
	    2  
	  130  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,440
	  365  
	  400  
	6
	1
	SSE

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 2 Y = 130 m  i wynosi 15,55 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 365 Y = 400 m , wynosi 0,440 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	16,49
	    6  
	  134,3
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,494
	  301,3
	  406,7
	6
	1
	 S 

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 6 Y = 134,3 m  i wynosi 16,49 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 301,3 Y = 406,7 m , wynosi 0,494 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	6,22
	    2  
	  130  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,175
	  365  
	  400  
	6
	1
	SSE

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 2 Y = 130 m  i wynosi 6,22 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 365 Y = 400 m , wynosi 0,175 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	6,60
	    6  
	  134,3
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,197
	  301,3
	  406,7
	6
	1
	 S 

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 6 Y = 134,3 m  i wynosi 6,60 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 301,3 Y = 406,7 m , wynosi 0,197 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	7,6
	    2  
	  130  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,256
	  365  
	  400  
	6
	1
	SSE

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2 Y = 130 m  i wynosi 7,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 365 Y = 400 m , wynosi 0,256 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,1
	    6  
	  134,3
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,273
	  301,3
	  406,7
	6
	1
	 S 

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 6 Y = 134,3 m  i wynosi 8,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 301,3 Y = 406,7 m , wynosi 0,273 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,4
	    2  
	  130  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,081
	  365  
	  400  
	6
	1
	SSE

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 2 Y = 130 m  i wynosi 2,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 365 Y = 400 m , wynosi 0,081 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,6
	    6  
	  134,3
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,087
	  301,3
	  406,7
	6
	1
	 S 

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 6 Y = 134,3 m  i wynosi 2,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 301,3 Y = 406,7 m , wynosi 0,087 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,15
	    2  
	  130  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0053
	  365  
	  400  
	6
	1
	SSE

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 2 Y = 130 m  i wynosi 0,15 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 365 Y = 400 m , wynosi 0,0053 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,16
	    6  
	  134,3
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0056
	  301,3
	  406,7
	6
	1
	 S 

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 6 Y = 134,3 m  i wynosi 0,16 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 301,3 Y = 406,7 m , wynosi 0,0056 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.



Maksymalne stężenia na granicy zakładu
	Substancja
	Rodzaj wyniku
	Wynik
	Współrzędne na granicy zakładu

	
	
	
	X [m]
	Y [m]

	tlenek węgla
	Stężenie maksymalne µg/m3
	76,4
	 6,0
	 134,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	2,323
	 301,3
	 406,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	 11,0
	 496,3

	tlenki azotu jako NO2
	Stężenie maksymalne µg/m3
	119,23
	 6,0
	 134,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,151
	 301,3
	 406,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	 11,0
	 496,3

	pył PM-10
	Stężenie maksymalne µg/m3
	16,49
	 6,0
	 134,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,494
	 301,3
	 406,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	 11,0
	 496,3

	pył zawieszony PM 2,5
	Stężenie maksymalne µg/m3
	6,60
	 6,0
	 134,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,197
	 301,3
	 406,7

	
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	 11,0
	 496,3

	węglowodory alifatyczne
	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,1
	 6,0
	 134,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,273
	 301,3
	 406,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	 11,0
	 496,3

	węglowodory aromatyczne
	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,6
	 6,0
	 134,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,087
	 301,3
	 406,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	 11,0
	 496,3

	benzen
	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,16
	 6,0
	 134,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0056
	 301,3
	 406,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	 11,0
	 496,3
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