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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Oddziaływanie skumulowane
	Wariant 3/4
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-1
	Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)
	0,2
	608
	252

	E-2
	Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Teolin – DP2912E)
	0,2
	1121
	464

	E-3
	Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Teolin)
	0,2
	1714
	710

	E-4
	Wlot nr 4 - rondo
	0,141
	1148
	475





Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-1
	Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)
	0,2
	0,1087
	0,0815
	0,02238
	0,01709
	0,0053
	0,000364
	91,6

	E-2
	Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Teolin – DP2912E)
	0,2
	0,2765
	0,463
	0,0599
	0,02693
	0,00873
	0,000541
	206,9

	E-3
	Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Teolin)
	0,2
	0,383
	0,542
	0,0817
	0,0436
	0,01391
	0,000897
	296,3

	E-4
	Wlot nr 4 - rondo
	0,141
	0,1803
	0,255
	0,0385
	0,02058
	0,00656
	0,000423
	139,7

	
Suma
	0,948
	1,341
	0,2025
	0,1082
	0,0345
	0,002226
	734





Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-1
	Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)
	0,5  L
	dł.200
	0
	473
	379,3
	274,8
	tlenek węgla
	0,02678
	0,1087
	0,01241

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02009
	0,0815
	0,0093

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,00552
	0,02238
	0,002555

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,002171
	0,00881
	0,001006

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00552
	0,02238
	0,002555

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00421
	0,01709
	0,001951

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,001307
	0,0053
	0,000605

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0000897
	0,000364
	0,0000416

	E-2
	Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Teolin – DP2912E)
	0,5  L
	dł.200
	0
	473
	419,7
	158,6
	tlenek węgla
	0,0682
	0,2765
	0,03156

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1141
	0,463
	0,0529

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01476
	0,0599
	0,00684

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00592
	0,02403
	0,002743

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01476
	0,0599
	0,00684

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00664
	0,02693
	0,003074

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,002153
	0,00873
	0,000997

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0001336
	0,000541
	0,0000618

	E-3
	Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Teolin)
	0,5  L
	dł.200
	0
	473
	195,6
	182,7
	tlenek węgla
	0,0943
	0,383
	0,0437

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1336
	0,542
	0,0619

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,02016
	0,0817
	0,00933

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00805
	0,0326
	0,00372

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,02016
	0,0817
	0,00933

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,01075
	0,0436
	0,00498

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,00343
	0,01391
	0,001588

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,000221
	0,000897
	0,0001024

	E-4
	Wlot nr 4 - rondo
	0,5  L
	dł.141
	0
	473
	297,1
	207,2
	tlenek węgla
	0,0445
	0,1803
	0,02058

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0629
	0,255
	0,02911

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0095
	0,0385
	0,00439

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00379
	0,01537
	0,001754

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,0095
	0,0385
	0,00439

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00508
	0,02058
	0,002349

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,00162
	0,00656
	0,000749

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0001045
	0,000423
	0,0000483


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny



Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja
maks.
	Emisja łączna
w okresie
	Emisja
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-1
	Wlot nr 1 –
DK72 
(kierunek Brzeziny)
	1
	tlenek węgla
	0,02678 
	0,01955 
	0,02679 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02009 
	0,01466 
	0,02008 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00552 
	0,00403 
	0,00551 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,002171 
	0,001585 
	0,002171 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00552 
	0,00403 
	0,00551 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00421 
	0,003074 
	0,00421 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001307 
	0,000953 
	0,001306 

	
	
	
	benzen
	0,0000897 
	0,0000655 
	0,0000897 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,01111 
	0,0891 
	0,0111 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00832 
	0,0668 
	0,00832 

	
	
	
	pył ogółem
	0,002286 
	0,01835 
	0,002286 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0009 
	0,00723 
	0,0009 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,002286 
	0,01835 
	0,002286 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,001746 
	0,01402 
	0,001745 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000541 
	0,00435 
	0,000541 

	
	
	
	benzen
	0,0000372 
	0,0002985 
	0,0000372 

	E-2
	Wlot nr 2 –
Obwodnica Brzezin 
(Teolin – DP2912E
	1
	tlenek węgla
	0,0682 
	0,0498 
	0,0682 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1141 
	0,0834 
	0,1142 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01476 
	0,01079 
	0,01478 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00592 
	0,00433 
	0,00593 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01476 
	0,01079 
	0,01478 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00664 
	0,00485 
	0,00664 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002153 
	0,001572 
	0,002154 

	
	
	
	benzen
	0,0001336 
	0,0000974 
	0,0001335 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,02822 
	0,2267 
	0,02823 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0473 
	0,38 
	0,0473 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00612 
	0,0491 
	0,00612 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,002454 
	0,0197 
	0,002454 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00612 
	0,0491 
	0,00612 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00275 
	0,02208 
	0,00275 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000891 
	0,00716 
	0,000891 

	
	
	
	benzen
	0,0000553 
	0,000444 
	0,0000552 

	E-3
	Wlot nr 3 –
Obwodnica Brzezin
(Natolin – Teolin)

	1
	tlenek węgla
	0,0943 
	0,0689 
	0,0944 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1336 
	0,0975 
	0,1336 

	
	
	
	pył ogółem
	0,02016 
	0,0147 
	0,02014 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00805 
	0,00587 
	0,00804 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,02016 
	0,0147 
	0,02014 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,01075 
	0,00785 
	0,01075 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00343 
	0,002503 
	0,00343 

	
	
	
	benzen
	0,000221 
	0,0001614 
	0,0002211 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0391 
	0,3141 
	0,0391 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0553 
	0,444 
	0,0553 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00834 
	0,067 
	0,00834 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00333 
	0,02674 
	0,00333 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00834 
	0,067 
	0,00834 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00445 
	0,0358 
	0,00445 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001418 
	0,01141 
	0,001421 

	
	
	
	benzen
	0,0000916 
	0,000736 
	0,0000916 

	E-4
	Wlot nr 4 –
rondo
	1
	tlenek węgla
	0,0445 
	0,0325 
	0,0445 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0629 
	0,0459 
	0,0629 

	
	
	
	pył ogółem
	0,0095 
	0,00694 
	0,0095 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00379 
	0,002768 
	0,00379 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,0095 
	0,00694 
	0,0095 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00508 
	0,00371 
	0,00508 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00162 
	0,001182 
	0,001619 

	
	
	
	benzen
	0,0001045 
	0,0000762 
	0,0001044 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,0184 
	0,1478 
	0,01841 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02603 
	0,2091 
	0,02604 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00393 
	0,03156 
	0,00393 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,001569 
	0,0126 
	0,001569 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00393 
	0,03156 
	0,00393 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,002102 
	0,01687 
	0,002101 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,00067 
	0,00538 
	0,00067 

	
	
	
	benzen
	0,0000432 
	0,000347 
	0,0000432 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	308
	225
	315
	239
	15,7
	0,5
	13
	608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252

	2
	AJ
	315
	239
	327
	254
	19,2
	0,5
	13
	608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252

	3
	AJ
	327
	254
	341
	267
	19,1
	0,5
	13
	608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252

	4
	AJ
	341
	267
	354
	275
	15,3
	0,5
	13
	608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252

	5
	AJ
	354
	275
	382
	285
	29,7
	0,5
	13
	608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252

	6
	AJ
	382
	285
	406
	289
	24,3
	0,5
	13
	608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252

	7
	AJ
	406
	289
	429
	295
	23,8
	0,5
	13
	608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252

	8
	AJ
	429
	295
	453
	304
	25,6
	0,5
	13
	608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252

	9
	AJ
	453
	304
	478
	315
	27,3
	0,5
	13
	608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 200 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-2 Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Teolin – DP2912E)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	318
	199
	367
	183
	51,5
	0,5
	13
	1121

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464

	2
	AJ
	367
	183
	412
	165
	48,5
	0,5
	13
	1121

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464

	3
	AJ
	412
	165
	445
	150
	36,2
	0,5
	13
	1121

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464

	4
	AJ
	445
	150
	475
	135
	33,5
	0,5
	13
	1121

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464

	5
	AJ
	475
	135
	501
	119,6
	30,2
	0,5
	13
	1121

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 200 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-3 Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Teolin)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	275
	211
	257
	214
	18,2
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	2
	AJ
	257
	214
	234
	214
	23,0
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	3
	AJ
	234
	214
	214
	208
	20,9
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	4
	AJ
	214
	208
	192
	197
	24,6
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	5
	AJ
	192
	197
	172
	179
	26,9
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	6
	AJ
	172
	179
	158
	161
	22,8
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	7
	AJ
	158
	161
	144
	145
	21,3
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	8
	AJ
	144
	145
	114
	115,2
	42,3
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 200 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-4 Wlot nr 4 - rondo    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	307
	225
	315
	219
	10,0
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	2
	AJ
	315
	219
	319
	208
	11,7
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	3
	AJ
	319
	208
	318
	197
	11,0
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	4
	AJ
	318
	197
	311
	188
	11,4
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	5
	AJ
	311
	188
	300
	183
	12,1
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	6
	AJ
	300
	183
	290
	184
	10,0
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	7
	AJ
	290
	184
	280
	190
	11,7
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	8
	AJ
	280
	190
	275
	199
	10,3
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	9
	AJ
	275
	199
	274
	209
	10,0
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	10
	AJ
	274
	209
	279
	220
	12,1
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	11
	AJ
	279
	220
	287
	226
	10,0
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	12
	AJ
	287
	226
	297
	228
	10,2
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	13
	AJ
	297
	228
	307
	225
	10,4
	0,5
	9
	1148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 141 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.







Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
X od 0 do 600 m, skok 5 m, Y od 0 do 420 m,  skok 5 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego
oraz na granicy
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	331,9
	212,7
	0
	3,406
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	331,9
	212,7
	0
	4,951
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	331,9
	212,7
	0
	0,729
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	331,9
	212,7
	0
	0,291
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	331,9
	212,7
	0
	0,380
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	331,9
	212,7
	0
	0,121
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	331,9
	212,7
	0
	0,0078
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	70,6
	30000
	0,00
	<  0,2
	3,217
	-

	tlenki azotu jako NO2
	99,89
	200
	0,00
	<  0,2
	4,626
	< 28

	pył PM-10
	15,08
	280
	0,00
	<  0,2
	0,688
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	6,02
	brak
	-
	
	0,275
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	8,0
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,362
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	2,6
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,116
	< 38,7

	benzen
	0,17
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0074
	< 4





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	70,6
	  102  
	   95  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,217
	  332  
	  215  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 70,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	74,4
	  109,8
	  101,1
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,406
	  331,9
	  212,7
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 74,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	99,89
	  102  
	   95  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,626
	  332  
	  215  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 99,89 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 4,626 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	105,31
	  109,8
	  101,1
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,951
	  331,9
	  212,7
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 105,31 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 4,951 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	15,08
	  102  
	   95  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,688
	  332  
	  215  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-




Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 15,08 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,688 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	15,90
	  109,8
	  101,1
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,729
	  331,9
	  212,7
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 15,90 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,729 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
 poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	6,02
	  102  
	   95  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,275
	  332  
	  215  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 6,02 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,275 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	6,35
	  109,8
	  101,1
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,291
	  331,9
	  212,7
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 6,35 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,291 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.





Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,0
	  102  
	   95  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,362
	  332  
	  215  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 8,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,362 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,5
	  109,8
	  101,1
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,380
	  331,9
	  212,7
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 8,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,380 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,6
	  102  
	   95  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,116
	  332  
	  215  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 2,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,116 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,7
	  109,8
	  101,1
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,121
	  331,9
	  212,7
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 2,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,121 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,17
	  102  
	   95  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0074
	  332  
	  215  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 102 Y = 95 m  i wynosi 0,17 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 332 Y = 215 m , wynosi 0,0074 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,17
	  109,8
	  101,1
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0078
	  331,9
	  212,7
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,8 Y = 101,1 m  i wynosi 0,17 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 331,9 Y = 212,7 m , wynosi 0,0078 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.



Maksymalne stężenia na granicy zakładu
	Substancja
	Rodzaj wyniku
	Wynik
	Współrzędne na granicy zakładu

	
	
	
	X [m]
	Y [m]

	tlenek węgla
	Stężenie maksymalne µg/m3
	74,4
	109,8
	101,1

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,406
	331,9
	212,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	49,4
	73,3

	tlenki azotu jako NO2
	Stężenie maksymalne µg/m3
	105,31
	109,8
	101,1

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,951
	331,9
	212,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	49,4
	73,3

	pył PM-10
	Stężenie maksymalne µg/m3
	15,90
	109,8
	101,1

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,729
	331,9
	212,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	49,4
	73,3

	pył zawieszony PM 2,5
	Stężenie maksymalne µg/m3
	6,35
	109,8
	101,1

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,291
	331,9
	212,7

	
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	49,4
	73,3

	węglowodory alifatyczne
	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,5
	109,8
	101,1

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,380
	331,9
	212,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	49,4
	73,3

	węglowodory aromatyczne
	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,7
	109,8
	101,1

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,121
	331,9
	212,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	49,4
	73,3

	benzen
	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,17
	109,8
	101,1

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0078
	331,9
	212,7

	
	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	49,4
	73,3
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