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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
	Oddziaływanie skumulowane
	Wariant 5
	Rok 2034



Zestawienie natężenia ruchu pojazdów, poj/h
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość, km
	1 okres
730 godz.
	2 okres
8030 godz.

	E-1
	Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)
	0,09
	1070
	443

	E-2
	Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Brzeziny – DP2912E)
	0,2
	924
	383

	E-3
	Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Brzeziny)
	0,09
	1714
	710

	E-4
	Wlot nr 4 - rondo
	0,169
	1236
	512






Zestawienie emisji z wszystkich emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Długość drogi
km
	CO
Mg
	NOx
Mg
	Pył ogółem
Mg
	Węglowodory alifatyczne
Mg
	Węglowodory aromatyczne
Mg
	Benzen
Mg
	GWP
MgCO2e

	E-1
	Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)
	0,09
	0,083
	0,0751
	0,01765
	0,01288
	0,00399
	0,0002753
	72,6

	E-2
	Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Brzeziny – DP2912E)
	0,2
	0,2447
	0,409
	0,0522
	0,02269
	0,00741
	0,000451
	176,1

	E-3
	Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Brzeziny)
	0,09
	0,1722
	0,2438
	0,0368
	0,01963
	0,00626
	0,000404
	133,3

	E-4
	Wlot nr 4 - rondo
	0,169
	0,2286
	0,3146
	0,0488
	0,02674
	0,0085
	0,000552
	178,5

	
Suma
	0,728
	1,042
	0,1554
	0,0819
	0,02616
	0,001681
	560






Parametry emitorów i wielkość emisji
	Symbol
	Nazwa emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E-1
	Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)
	0,5  L
	dł.90
	0
	473
	225,2
	268,8
	tlenek węgla
	0,02045
	0,083
	0,00947

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0185
	0,0751
	0,00857

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,00435
	0,01765
	0,002015

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,001707
	0,00692
	0,00079

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00435
	0,01765
	0,002015

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00318
	0,01288
	0,00147

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,000984
	0,00399
	0,000455

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0000679
	0,0002753
	0,00003143

	E-2
	Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Brzeziny – DP2912E)
	0,5  L
	dł.200
	0
	473
	139
	131,2
	tlenek węgla
	0,0603
	0,2447
	0,02793

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1007
	0,409
	0,0467

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01285
	0,0522
	0,00596

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00518
	0,02103
	0,002401

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01285
	0,0522
	0,00596

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00559
	0,02269
	0,00259

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,001825
	0,00741
	0,000846

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,000111
	0,000451
	0,0000515

	E-3
	Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Brzeziny)
	0,5  L
	dł.90
	0
	473
	88,8
	284
	tlenek węgla
	0,0424
	0,1722
	0,01966

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0601
	0,2438
	0,02783

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,00906
	0,0368
	0,0042

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00362
	0,01469
	0,001677

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00906
	0,0368
	0,0042

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00484
	0,01963
	0,002241

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,001544
	0,00626
	0,000715

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0000995
	0,000404
	0,0000461

	E-4
	Wlot nr 4 - rondo
	0,5  L
	dł.169
	0
	473
	152,1
	258,5
	tlenek węgla
	0,0563
	0,2286
	0,0261

	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0776
	0,3146
	0,0359

	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,01202
	0,0488
	0,00557

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00479
	0,01946
	0,002221

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -w tym pył do 10 µm
	0,01202
	0,0488
	0,00557

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. alifatyczne
	0,00659
	0,02674
	0,003053

	
	
	
	
	
	
	
	
	w. aromatyczne
	0,002095
	0,0085
	0,00097

	
	
	
	
	
	
	
	
	benzen
	0,0001361
	0,000552
	0,000063


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny




Wielkość emisji w okresach
	Symbol
	Nazwa emitora
	Numer okresu
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja
maks.
	Emisja łączna
w okresie
	Emisja
średnia

	
	
	
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-1
	Wlot nr 1 –
DK72 
(kierunek Brzeziny)
	1
	tlenek węgla
	0,02045 
	0,01494 
	0,02047 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0185 
	0,01352 
	0,01852 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00435 
	0,00318 
	0,00435 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,001707 
	0,001246 
	0,001707 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00435 
	0,00318 
	0,00435 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00318 
	0,002319 
	0,00318 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000984 
	0,000718 
	0,000984 

	
	
	
	benzen
	0,0000679 
	0,0000496 
	0,0000679 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,00847 
	0,0681 
	0,00848 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00767 
	0,0616 
	0,00767 

	
	
	
	pył ogółem
	0,001804 
	0,01447 
	0,001802 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000707 
	0,00568 
	0,000707 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,001804 
	0,01447 
	0,001802 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,001314 
	0,01056 
	0,001315 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000408 
	0,00327 
	0,000407 

	
	
	
	benzen
	0,00002812 
	0,0002257 
	0,00002811 

	E-2
	Wlot nr 2 –
Obwodnica Brzezin 
(Brzeziny – DP2912E
	1
	tlenek węgla
	0,0603 
	0,044 
	0,0603 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,1007 
	0,0736 
	0,1008 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01285 
	0,00939 
	0,01286 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00518 
	0,00378 
	0,00518 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01285 
	0,00939 
	0,01286 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00559 
	0,00408 
	0,00559 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001825 
	0,001333 
	0,001826 

	
	
	
	benzen
	0,000111 
	0,0000811 
	0,0001111 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,02498 
	0,2007 
	0,02499 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0417 
	0,335 
	0,0418 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00534 
	0,0428 
	0,00533 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00215 
	0,01725 
	0,002148 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00534 
	0,0428 
	0,00533 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,002318 
	0,01861 
	0,002317 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000757 
	0,00608 
	0,000757 

	
	
	
	benzen
	0,000046 
	0,00037 
	0,0000461 

	E-3
	Wlot nr 3 –
Obwodnica Brzezin
(Natolin – Brzeziny)

	1
	tlenek węgla
	0,0424 
	0,03099 
	0,0425 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0601 
	0,0439 
	0,0601 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00906 
	0,00662 
	0,00907 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00362 
	0,002644 
	0,00362 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00906 
	0,00662 
	0,00907 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00484 
	0,00353 
	0,00484 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,001544 
	0,001127 
	0,001543 

	
	
	
	benzen
	0,0000995 
	0,0000727 
	0,0000996 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,01757 
	0,1412 
	0,01759 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02491 
	0,1999 
	0,0249 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00375 
	0,03018 
	0,00376 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,001499 
	0,01205 
	0,0015 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00375 
	0,03018 
	0,00376 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,002005 
	0,0161 
	0,002005 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000639 
	0,00513 
	0,000639 

	
	
	
	benzen
	0,0000412 
	0,000331 
	0,0000413 

	E-4
	Wlot nr 4 –
rondo
	1
	tlenek węgla
	0,0563 
	0,0411 
	0,0564 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0776 
	0,0566 
	0,0776 

	
	
	
	pył ogółem
	0,01202 
	0,00878 
	0,01203 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00479 
	0,0035 
	0,0048 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,01202 
	0,00878 
	0,01203 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,00659 
	0,00481 
	0,00659 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,002095 
	0,00153 
	0,002095 

	
	
	
	benzen
	0,0001361 
	0,0000993 
	0,0001361 

	
	
	2
	tlenek węgla
	0,02333 
	0,1875 
	0,02334 

	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,0321 
	0,258 
	0,0321 

	
	
	
	pył ogółem
	0,00498 
	0,04 
	0,00498 

	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,001985 
	0,01596 
	0,001987 

	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00498 
	0,04 
	0,00498 

	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,002732 
	0,02193 
	0,002731 

	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,000868 
	0,00697 
	0,000868 

	
	
	
	benzen
	0,0000563 
	0,000453 
	0,0000564 





Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-1 Wlot nr 1 - DK72 (kierunek Brzeziny)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	181,8
	263
	210
	269
	28,8
	0,5
	13
	1070

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	443

	2
	AJ
	210
	269
	238
	272
	28,2
	0,5
	13
	1070

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	443

	3
	AJ
	238
	272
	271
	271
	33,0
	0,5
	13
	1070

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	443

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 90 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-2 Wlot nr 2 - Obwodnica Brzezin (Brzeziny – DP2912E)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	152
	230,3
	126
	32
	200,0
	0,5
	13
	924

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	383

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 200 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-3 Wlot nr 3 - Obwodnica Brzezin (Natolin – Brzeziny)    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	131
	268
	102
	281
	31,8
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	2
	AJ
	102
	281
	76
	290
	27,5
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	3
	AJ
	76
	290
	46,1
	297
	30,7
	0,5
	13
	1714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 90 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.

Emitor liniowy: E-4 Wlot nr 4 - rondo    metodyka modelowania: CALINE3
	Nr
	Typ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Długość
	Wysokość
	Szerokość
	Natęż.

	odcinka
	odcin-
	
	
	
	
	odcinka
	odcinka
	mieszania
	ruchu

	
	ka
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	poj./h

	1
	AJ
	131
	268
	135
	275
	8,1
	0,5
	8
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	2
	AJ
	135
	275
	143
	281
	10,0
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	3
	AJ
	143
	281
	153
	284
	10,4
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	4
	AJ
	153
	284
	165
	282
	12,2
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	5
	AJ
	165
	282
	174
	276
	10,8
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	6
	AJ
	174
	276
	180
	268
	10,0
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	7
	AJ
	180
	268
	182
	257
	11,2
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	8
	AJ
	182
	257
	180
	246
	11,2
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	9
	AJ
	180
	246
	174
	237
	10,8
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	10
	AJ
	174
	237
	162
	231
	13,4
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	11
	AJ
	162
	231
	149
	231
	13,0
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	12
	AJ
	149
	231
	139
	236
	11,2
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	13
	AJ
	139
	236
	132
	243
	9,9
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	14
	AJ
	132
	243
	129
	251
	8,5
	0,5
	8
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	15
	AJ
	129
	251
	128
	259
	8,1
	0,5
	8
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	16
	AJ
	128
	259
	130
	269
	10,2
	0,5
	9
	1236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	512

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Długość emitora = 169 m.  wysokość mieszania  = 1000 m.



Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: LódźLublinek, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,8
	274,7
	286,9



Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,4 m.
Sieć obliczeniowa:
X od 0 do 315 m, skok 5 m, Y od 0 do 450 m,  skok 5 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,083333
	730

	2
	roczna
	0,916667
	8030











Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego
oraz na granicy
	Nazwa zanieczyszczenia
	Maksym. częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczona
	Dopuszcz.
	X, m
	Y, m
	Z, m
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	97,2
	273
	0
	3,358
	-

	tlenki azotu jako NO2
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	97,2
	273
	0
	4,753
	< 28

	pył PM-10
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	97,2
	273
	0
	0,717
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	97,2
	273
	0
	0,286
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	245,7
	265,4
	0
	0,437
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	245,7
	265,4
	0
	0,136
	< 38,7

	benzen
	-
	-
	-
	0,00
	<  0,2
	245,7
	265,4
	0
	0,0093
	< 4






Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego
	Nazwa zanieczyszczenia
	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3
	Maksymalna częstość przekroczeń D1, %
	Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3

	
	Obliczone
	Dopuszczalne
	Obliczona
	Dopuszczalna
	Obliczone
	Da - R

	tlenek węgla
	84,6
	30000
	0,00
	<  0,2
	3,054
	-

	tlenki azotu jako NO2
	116,06
	200
	0,00
	<  0,2
	4,332
	< 28

	pył PM-10
	18,07
	280
	0,00
	<  0,2
	0,652
	< 12

	pył zawieszony PM 2,5
	7,20
	brak
	-
	
	0,260
	< 8

	węglowodory alifatyczne
	9,9
	3000
	0,00
	<  0,2
	0,425
	< 900

	węglowodory aromatyczne
	3,2
	1000
	0,00
	<  0,2
	0,132
	< 38,7

	benzen
	0,21
	30
	0,00
	<  0,2
	0,0090
	< 4






Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	84,6
	   32  
	  295  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,054
	  112  
	  265  
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 84,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	83,4
	   33,4
	  293,3
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,358
	   97,2
	  273  
	6
	1
	WSW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 83,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	116,06
	   32  
	  295  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,332
	  112  
	  265  
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 116,06 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 112 Y = 265 m , wynosi 4,332 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	116,52
	   40  
	  307,4
	6
	1
	ENE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,753
	   97,2
	  273  
	6
	1
	WSW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 40 Y = 307,4 m  i wynosi 116,52 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 97,2 Y = 273 m , wynosi 4,753 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	18,07
	   32  
	  295  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,652
	  112  
	  265  
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 18,07 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 112 Y = 265 m , wynosi 0,652 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	17,81
	   33,4
	  293,3
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,717
	   97,2
	  273  
	6
	1
	WSW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 17,81 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 97,2 Y = 273 m , wynosi 0,717 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3.



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	7,20
	   32  
	  295  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,260
	  112  
	  265  
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 7,20 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 112 Y = 265 m , wynosi 0,260 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	7,10
	   33,4
	  293,3
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,286
	   97,2
	  273  
	6
	1
	WSW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 7,10 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 97,2 Y = 273 m , wynosi 0,286 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3.



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	9,9
	   32  
	  295  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,425
	  237  
	  265  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 9,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 237 Y = 265 m , wynosi 0,425 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	9,8
	   33,4
	  293,3
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,437
	  245,7
	  265,4
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 9,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 245,7 Y = 265,4 m , wynosi 0,437 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów 
poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,2
	   32  
	  295  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,132
	  237  
	  265  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 3,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 237 Y = 265 m , wynosi 0,132 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,1
	   33,4
	  293,3
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,136
	  245,7
	  265,4
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 3,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 245,7 Y = 265,4 m , wynosi 0,136 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.


Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,21
	   32  
	  295  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0090
	  237  
	  265  
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 32 Y = 295 m  i wynosi 0,21 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 237 Y = 265 m , wynosi 0,0090 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy pasa drogowego
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,20
	   33,4
	  293,3
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0093
	  245,7
	  265,4
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 33,4 Y = 293,3 m  i wynosi 0,20 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 245,7 Y = 265,4 m , wynosi 0,0093 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.



Maksymalne stężenia na granicy zakładu
	Substancja
	Rodzaj wyniku
	Wynik
	Współrzędne na granicy zakładu

	
	
	
	X [m]
	Y [m]

	tlenek węgla
	Stężenie maksymalne µg/m3
	83,4
	33,4
	293,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,358
	97,2
	273,0

	
	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	40,0
	307,4

	tlenki azotu jako NO2
	Stężenie maksymalne µg/m3
	116,52
	40,0
	307,4

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	4,753
	97,2
	273,0

	
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	40,0
	307,4

	pył PM-10
	Stężenie maksymalne µg/m3
	17,81
	33,4
	293,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,717
	97,2
	273,0

	
	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	40,0
	307,4

	pył zawieszony PM 2,5
	Stężenie maksymalne µg/m3
	7,10
	33,4
	293,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,286
	97,2
	273,0

	
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	40,0
	307,4

	węglowodory alifatyczne
	Stężenie maksymalne µg/m3
	9,8
	33,4
	293,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,437
	245,7
	265,4

	
	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	40,0
	307,4

	węglowodory aromatyczne
	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,1
	33,4
	293,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,136
	245,7
	265,4

	
	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	40,0
	307,4

	benzen
	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,20
	33,4
	293,3

	
	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0093
	245,7
	265,4

	
	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	40,0
	307,4
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